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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА МИКРОЭЛЕКТРОННЫЕ ДАТЧИКИ ДАВЛЕНИЯ МИДА-13П
	Общая информация

	Предприятие*

	Дата заполнения:

	Контактное лицо*
	Email:*

	Адрес*
	Тел:*

	ПАРАМЕТРЫ

	Количество*
	 
(указать)

	Назначение
	(указать)

	Измеряемый параметр*
	· [image: image7.wmf]Избыточное давление (ДИ) 

· [image: image8.wmf]Абсолютное давление (ДА) 

· [image: image9.wmf]Разрежение (ДВ) 

· [image: image10.wmf]Избыточное давление-разрежение (ДИВ) 

	Измеряемая среда
	(указать)

	Диапазон измерения (МПа или кг/см2)*
	(указать)

	Диапазон температур рабочей среды, Со
	(указать)

	Диапазон температур окружающей среды, Со
	(указать)

	Требуемая погрешность измерения*
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	Способ монтажа датчика (резьба)*


	[image: image11.wmf][image: image12.wmf][image: image13.wmf][image: image14.wmf][image: image15.wmf][image: image16.wmf][image: image17.wmf][image: image18.wmf][image: image19.wmf][image: image20.wmf][image: image21.wmf][image: image22.wmf][image: image23.wmf][image: image24.wmf][image: image25.wmf][image: image26.wmf][image: image27.wmf][image: image28.wmf][image: image29.wmf]Наружная резьба 
Открытая мембрана ОМ20х1,5
 

М20х1,5
(для вязких и загрязненных сред)
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Наружная резьба 

М12х1,5 

	Кабельные вводы

(тип подключения к линии связи)*

см. таблицу №1 
	ПП
ПМ
ПММ
              УММ-15                 Р
G
УП
УМ                  УММ
           ПР
УР2

УР3
УР4
УР5
          ПБ
УБ


	Выходной сигнал*
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0-5 мА (3-пров.)             0-5 мА (4-пров.)
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0,4-2 В (3-пров.)
0,5-4,5 В (3-пров.)
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	Вид взрывозащиты*
	[image: image38.wmf]Общепромышленное исполнение

[image: image39.wmf]Искробезопасная цепь (ОExiаIICT4)

[image: image40.wmf]Взрывонепроницаемая оболочка (1ExdIIBT4 X)

	Доп. оборудование
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[image: image42.wmf]Гаситель пульсаций (демпфер)

[image: image43.wmf]Блок питания

[image: image44.wmf]Блок грозозащиты
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Блок грозозащиты

Переходник 

	Доп. информация  
	
	(указать)


*- поля обязательные к заполнению
В таблице №2 представлены конструктивные особенности датчиков серии МИДА-13!!!
Таблица №1.

	Тип подключения (ввод)
	Код

	Сальниковый прямой пластмассовый под кабель до Ø 10 мм
	ПП

	Сальниковый угловой пластмассовый под кабель до Ø 10 мм
	УП

	Сальниковый прямой металлический под кабель до Ø 10 мм
	ПМ

	Сальниковый угловой металлический под кабель до Ø 10 мм
	УМ

	Сальниковый прямой металлический под кабель до Ø 10 мм с гайкой под металлорукав Ø 14 мм
	ПММ

	Сальниковый угловой металлический под кабель до Ø 10 мм с гайкой под металлорукав Ø 14 мм
	УММ

	Сальниковый угловой металлический под кабель до Ø 10 мм с гайкой и муфтой ММРн-15-М20х1,5 под металлопластиковый рукав Ø 15 мм
	УММ-15

	Разъем РС4 (Кроме МИДА-13П-К(Н))
	ПР

	Разъем РС7 (Кроме МИДА-13П-К(Н))
	Р

	Разъем 2РМТ22-4-3 (Кроме МИДА-13П-К(Н))
	УР2

	Разъем 2РМТ14-4-1 (Кроме МИДА-13П-К(Н))
	УР3

	Разъем 2РМГ22-4-3 (Кроме МИДА-13П-К(Н))
	УР4

	Разъем 2РМГ22-4-3 (Кроме МИДА-13П-К(Н))
	УР5

	Соединитель  DIN 43650 типа DIN A (только для МИДА-ДИ-13П-М)
	G

	Сальниковый прямой металлический под кабель до Ø 10 мм с гайкой под металлорукав Ø 14 мм (Только для МИДА-13П-Вн)
	ПБ

	Сальниковый прямой металлический под кабель до Ø 10 мм с гайкой под металлорукав Ø 14 мм (Только для МИДА-13П-Вн)
	УБ


Таблица №2.

	Обозначение
	Конструктивные особенности

	МИДА-13П (Ех, Вн)
	Датчики с пассивной компенсацией погрешностей в диапазоне рабочих температур; корректировка НУЛЯ и ДИАПАЗОНА производится с помощью переменных резисторов

	МИДА-13П (Ех, Вн)-В
	Высокоточные датчики: алгоритмическая компенсация погрешностей в диапазоне рабочих температур; корректировка НУЛЯ производится с помощью устройства обнуления

	МИДА-13П (Ех, Вн)-К
	Высокоточные датчики: математическая компенсация погрешностей в диапазоне рабочих температур 

	МИДА-13П (Ех, Вн)-КН
	Высокоточные датчики с перенастройкой диапазона измерений, проводимой посредством устройства переключения диапазона; корректировка НУЛЯ производится с помощью устройства переключения диапазона или устройства обнуления 

	МИДА-13П (Ех, Вн)-Г
	Датчики со сменным блоком грозозащиты для предохранения датчика от воздействия импульсно-волновых перегрузок, вызванных грозовыми разрядами и промышленными наводками 

	МИДА-ДИ-13П-М
	Датчики давления МИДА-ДИ-13П-М, предназначенные специально для применения в системах контроля расхода теплоносителей в ЖКХ и имеют ограниченный ряд верхних пределов (от 0,6 МПа до 2,5 МПа).


Схема условного формирования датчиков

МИДА-ДИ1-13П-Ех2-0,53-40 МПа4-015-М206-ПП7
1. Измеряемый параметр

2. Взрывозащитное исполнение 

3. Приведенная погрешность

4. Предел измерения + единицы измерения

5. Код выходного сигнала

6. Код присоединительного штуцера

7. Вид электрического подключения
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